Для обеспечения безопасности при выезде задним ходом с места стоянки, имеющего ограниченную видимость, необходимо: 

Подать звуковой сигнал.
Включить аварийную сигнализацию.
Прибегнуть к помощи других лиц.


