В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?

Неисправен усилитель рулевого управления.
Имеются следы коррозии на рулевых тягах.
Резьбовые соединения в рулевых тягах затянуты, но не зафиксированы.


