При какой максимальной величине остаточной глубины рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) запрещается эксплуатация легкового автомобиля (категория В)?

0,8 мм.
1,0 мм.
1,6 мм.
2,0 мм.


