Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения? 

Усилить нажатие на педаль.
Не менять положение педали.
Уменьшить нажатие на педаль.


