На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?

Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете направление движения.
Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.
Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.
Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом.

