При торможении двигателем на крутом спуске водитель должен выбирать передачу, исходя из условий: 

Чем круче спуск, тем выше передача.
Чем круче спуск, тем ниже передача.
Выбор передачи не зависит от крутизны спуска.



