В каких случаях на буксируемом механическом транспортном средстве должна быть включена аварийная световая сигнализация? 

Только в условиях недостаточной видимости.
Только в темное время суток.
Во всех случаях, когда осуществляется буксировка.


