Как следует обозначить буксируемый автомобиль при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации?

Включить габаритные огни.
Включить задний противотуманный фонарь.
Установить на задней части буксируемого автомобиля знак аварийной остановки. 

