Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами при буксировке на гибкой сцепке? 

Не более 4 м.
От 4 до 6 м.
Более 6 м.
Правилами не регламентируется.


